**Raspberry Pi Pico W**–1 ks

**Senzor vlhkosti půdy** ([Půdní analogový vlhkoměr s antikorozní sondou v1.2](https://dratek.cz/arduino/4875-pudni-analogovy-vlhkomer-s-antikorozni-sondou.html)) – 1 ks

**Relé modul (1kanálový, 5 V)** – 1 ks

**Vodní čerpadlo** ([Ponorné mini čerpadlo ultra-tiché DC 3-6V 120 L/H](https://www.laskakit.cz/ponorne-mini-cerpadlo-ultra-tiche-dc-3-6v-120-l-h/?variantId=1112))– 1 ks

**Napájecí adaptér** (5 V) – 1 ks

**Diody 1N4007**– 1 ks

**Rezistor (10kΩ)** – 1 ks

**Spínač (**[**Posuvný přepínač 0,3A 50VDC**](https://www.laskakit.cz/posuvny-prepinac-0-3a-50vdc/)**)** – 1 ks

**Propojovací vodiče** – cca 20 ks

**Breadboard** – 1 ks